System til internt brug

Fladt tag / rejsning

Med / uden skur

Længde / bredde / Højde (på vægge)

Konstruktur type (Carport /redskabsrum) – Åben/lukket carport

Beklædning

Tag (spær, hældning, remtype, materiale, rem)

Søm, skruer, spær, tømmer osv.

Antal stolper baseret på vægt / m2. ca 1 stolpe per 5 m2.

Remmen går til 720. ( af spær træ) (Bærer taget)

Udregning af bjælkespær

Programfunktioner:

Se tegning

Styklisten skal bestemme dimensionering af brædder

Ordliste(?)

Rette varer, oprette varer, rette priser, tilføje materialer og rette materialer.

Meterpriser

Visualisering

Flag ved problematisk design (tagets hældning, størrelse ifht. Biler, størrelse på redskabsskur)

Nedløbsrør / tagrende

Spørgsmål:

Skal alle medarbejdere have mulighed for at ændre i databasen?